**招 标 文 件**

**项目编号：2023-005W**

**项目名称：盐城工业职业技术学院安防监控**

采购人：盐城工业职业技术学院

代理人：江苏伟业项目管理有限公司

2023年4月6日

**总 目 录**

**[第一章](#_Toc18878)** [招标公告 3](#_Toc18878)

**[第二章](#_Toc21663)** [投标人须知 7](#_Toc21663)

**[第三章](#_Toc19468)** [合同条款及格式 17](#_Toc19468)

**[第四章](#_Toc17926)** [项目需求 2](#_Toc17926)1

**[第五章](#_Toc32259)** [评标方法与评标标准 3](#_Toc32259)2

**[第六章](#_Toc20541)** [投标文件格式 35](#_Toc20541)

**第一章 招标公告**

**盐城工业职业技术学院安防监控招标公告**

项目概况

盐城工业职业技术学院安防监控招标项目的潜在投标人应在“江苏省政府采购网或盐城市政府采购网或盐城工业职业技术学院招标采购网”获取招标文件，并于2023年5月4日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：2023-005W

项目名称：盐城工业职业技术学院安防监控

最高限价：150万元

采购需求：盐城工业职业技术学院安防监控项目的采购、供应、运输、安装及就位、调试、维保、售前、售后等相关伴随服务，具体产品名称、数量、规格及技术参数等以招标文件为准，采购人保留对上述采购规模进行调整的权利。

合同履行期限：在签订合同后90个日历天内完成全部内容的服务工作。

本项目**不接受**联合体投标。

**二、投标人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（2022年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**三、获取招标文件**

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见江苏省政府采购网或盐城市政府采购网或盐城工业职业技术学院招标采购网本公告附件。

时间及地点：本公告发布后凡具备上述资格条件，并自愿参加本项目投标的投标人应于2023年4月7日至2023年4月20日委派本单位正式人员携带单位介绍信或授权委托书到盐城市金融城四号楼1103室确认参加本项目投标，逾期的不予接收。

售价：人民币500元，售后不退。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

时间：2023年5月4日9点00分（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）南食堂四楼402开标室。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

投标文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：4份。

**七、本项目投标保证金**

根据江苏省财政厅及盐财购〔2020〕11号文件关于取消政府采购投标保证金的规定，本采购项目投标人无需在投标截止时间之前交纳（提交）投标保证金。

**八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院

地址：盐城市解放南路285号

联系人：赵老师

联系电话：0515-88588707

2.采购代理机构信息

名称：江苏伟业项目管理有限公司

地址：盐城市金融城四号楼1103

联系人：周鹏

联系电话：13024494996

3.项目联系方式

项目联系人：吴老师

联系电话：18751430632

对项目需求部分的询问、质疑请向使用部门提出，询问、质疑由项目联系人负责答复。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目中标人与采购人签订合同前领取中标通知书时须向采购代理机构支付招标代理服务费，收费标准按中标价的1.5%×40%计取（如低于3000元的直接按3000元计取）；上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单列，采购人不再承担上述费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人或采购代理机构负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期**十日**前按招标公告中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人或采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在江苏省政府采购网或盐城市政府采购网或江苏省政府采购网或盐城市政府采购网或盐城工业职业技术学院招标采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用**简体中文**。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

11.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明货物以及服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物及服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的货物与服务的品牌、规格、型号、原产地及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物及服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准**。**

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人或采购代理机构规定的开标之日后**六十（60）天**。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2 注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3 未按要求密封和加写标记，采购人和采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝。

20、投标截止日期

20.1 采购人和采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人或采购代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 采购人和采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人或采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人或采购代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购人和采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人或采购代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、资格审查

24.1**开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。**（财政部87号令第44条规定）

25、评标委员会

25.1资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人和采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7**采用最低评标价法的采购项目，**提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

**使用综合评分法的采购项目，**提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**非单一产品采购项目，**采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 (87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按要求交纳投标保证金的（本项目无要求）；

29.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.6未通过符合性检查的；

29.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.8 投标人串通投标；

29.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人将在“江苏省政府采购网或盐城市政府采购网或盐城工业职业技术学院招标采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

　　31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

　　31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人和采购代理机构有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人和采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则将取消中标资格并没收相应保证金，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

**第三章 合同条款及格式**

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

**采购合同（货物格式）**

项目名称：盐城工业职业技术学院安防监控

项目编号：

甲方：（买方）盐城工业职业技术学院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城工业职业技术学院安防监控公开招标的结果，签署本合同。

**一、合同标的**

详见招标文件项目需求

**二、合同金额**

2.1本合同金额为（大写）：（小写）：\_\_\_\_\_\_元人民币。

**三、技术资料**

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物和服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 乙方应积极维护甲方合法权益，除指定撰写代理人，不以任何形式向任何第三方泄露甲方任何技术资料，否则乙方将承担因泄密给甲方造成的损失。

**五、产权担保**

5.1乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、履约保证金**

6.1乙方交纳人民币\_\_\_\_\_\_元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%）。项目验收后无息退还。

**七、转包或分包**

7.1本合同范围的货物和服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

**八、质保期**

8.1 质保期：提供3年免费质保及免费升级（具体以投标时承诺为准）。（自交货验收合格之日起计）

8.2、所有质保费用均已包含在投标报价中，供应商提供的设备在质保期内因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修。供应商应对提供的设备免费安装、免费调试、免费培训、免费提供学习资料。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。质保期内设备内置系统不限版本不限次数免费升级和维护。

8.3、中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

8.4、售后服务响应时间：如设备出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24 小时到现场并解决问题。

**九、交货期**

9.1交货期:在签订合同后90个日历天内完成全部内容的服务工作。

**十、货款支付**

10.1付款方式:招标范围内容全部完成并经安装调试、培训结束，验收合格后付总价的90%；余款一年后根据售后服务情况付总价的5%；验收合格满三年根据售后服务情况付总价的5%。乙方必须提供增值税专用发票，否则甲方有权不付款。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

**注：本项目招标主体单位为盐城工业职业技术学院，资金来源为第三方单位，最终由第三方单位支付合同价款。**

**十一、税费**

11.1本合同执行中的一切税费均由乙方负担。

**十二、质量保证及售后服务**

12.1乙方应按公开招标文件规定及响应文件承诺向甲方提供服务;若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合公开招标文件及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的,所需费用由乙方承担。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

12.4服务期限内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5免费服务期内，乙方为甲方提供相关人员免费培训辅导、问题解答等后续的咨询服务。

**十三、项目验收**

13.1乙方应当在合同签订后规定时间内完成服务事项，公开招标文件有约定的，从其约定。

13.2在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据。

13.3验收标准:按甲方公开招标文件的规定和乙方响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。

13.4对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在15个工作日内完成验收，甲方对乙方提交的服务成果依据公开招标文件上的要求、乙方响应文件的承诺和国家有关质量标准进行验收。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

**十四、违约责任**

14.1 甲方无正当理由拒收货物和服务的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物和服务的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物和服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物和服务，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物和服务的，甲方可单方面解除合同。

**十五、不可抗力事件处理**

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十六、诉讼**

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

**十七、合同生效及其它**

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式二份，副本一式六份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

采购单位负责人：

联系电话： 联系电话：

签订日期： 年 月 日

**第四章 项目需求**

**一、项目基本要求**

1.因本项目实施及报价与现场实际情况紧密相连，所以各供应商投标前应踏勘现场以了解项目实际情况。现场踏勘时须确保完全了解项目现状及须达到的效果，并充分考虑施工带来的影响，同时了解施工对周围环境的影响、水电供应、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况。中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而怠工或要求增加施工费用，供应商未进行踏勘，后果自负。供应商的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使招采购人承担有关的责任和蒙受损失。（勘查联系人吴老师：18751430632）

2.甲方保留因实际需求，对数量和位置做适当调整的权利

3.供应商中标后，需要提供本项目所有监控摄像机点位图供后勤管理处（第一、第二食堂）和安全保卫处（图文信息中心）确认。

4.监控摄像机点位以图纸形式提供，图纸副本数与合同副本数一致。后勤管理处和安全保卫处确认后，部门领导在图纸上签字并签部门章。

5.签订合同前，真实环境展示综合安防管理平台的功能。重点展示前端设备兼容、权限分级管理、算法等。

6.功能展示合格和点位图确认后，签订合同。签字并签部门章的监控摄像机点位图纸作为合同的一部分。

7.投标报价是投标人在投标（报价）文件中提出的各项支付金额的总和，包括投标人为完成招标文件（含采购清单）确定的采购范围内的所有工作内容，进行货物采购、供应（含全套设备、备品备件、专用工具、技术资料等）、运输、安装（含辅材）、调试、验收和售后等相关伴随服务而涵盖的所有费用。单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装（含辅材）、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费，合同期内的市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费等所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。

**二、售后服务及质保要求**

按照国家规定的标准和标书规定的标准执行。

按招标文件规定的软件技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。并向甲方提供质量保证书、出厂合格证。

供应商提供的软件在质保期内因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修。供应商应对提供的软件免费安装、免费调试、免费培训、免费提供软件学习资料。

软件如在使用过程中发生质量问题，供应商应在接到采购方通知后24小时内到达现场。

**质保期三年**，质保期内乙方应对软件免费升级，质保期满软件如需升级，升级费用不得超过软件合同价与当期价中较低值的10%。

**三、技术参数及要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **主要技术参数及要求（实质性要求及重要指标用★标注）** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一、综合安防管理平台**  总体要求：  1、支持视频安防、门禁（人脸、指纹等）、报警、电子地图、系统运维、访客管理、考勤、巡更、卡口管理、AR实景、视频图像质量诊断等常见校园安防应用按需部署使用。  2、具有良好的兼容性，免费支持不同厂家的各类前端设备接入；  3、支持人脸识别、车辆识别、行为识别、物体识别等算法，算法运行于本地。  4、支持以图搜图、以图搜人等功能。在监控摄像机拍摄到人脸数据后，自动进行以图搜人，并在报警信息中显示人员基本信息。  5、免费与智慧校园、一卡通等系统进行数据对接。  6、支持权限分级管理。  7、支持运行在虚拟机上，如果使用加密技术，可以使用软加密或硬件加密狗，不得使用基于硬件服务器相关信息进行加密的方式进行加密。  8、视频监控存储配置企业级监控专用磁盘，磁盘固件（Firmware）为视频监控存储专用，磁盘标签上品牌与视频监控存储品牌一致，磁盘标签上只有希捷、西数等磁盘原厂商品牌标签视为不合格。  支持以Web浏览器作为客户端进行系统管理与配置，并与教育厅相关部门对接。  9、推荐品牌：海康威视、大华、宇视。投标人选投的设备品牌可以是招标人的参考品牌，如果在参考品牌之外自选品牌（国产）的，其技术标准与性能要求应相当于或者优于招标人的参考品牌和技术要求，并得到评标委员会的认可。 | | | | | |
| 1 | 综合安防管理平台 | 服务器：  1、标准1U或2U机架式服务器  2、处理器：≥2颗intel 64位多核处理器，单CPU≥12核，主频≥2.2GHz  ★3、GPU：配置1块GPU，可以扩展到4块GPU，缓存≥32GB，计算能力（INT8 Winograd ON）≥100TOPS  4、内存≥128GB，单条容量≥32GB，内存插槽数量≥24  5、硬件RAID 阵列卡，配置超级电容模块，支持断电保护，支持Raid1/10/5/6等  6、网卡：≥2个万兆端口  7、其他接口：1个RJ45管理接口，≥5个USB3.0接口，1个VGA接口  8、硬盘位≥10，配置两块960GB SSD，系统盘，RAID1  9、满配冗余电源和风扇,支持风扇模块、电源模块的热插拔  10、标配远程可视化管理（包括远程开关机、部署操作系统等）  平台功能要求：  ★1、平台配置包括但不限于视频监控模块、人脸抓拍模块，支持包括人脸道闸模块、访客验证模块、电子巡更模块、电子测速模块、电子地图、系统运维、AR实景、视频图像质量诊断等在内的校园安防平台常见模块或具备上述功能组件。提供厂家相关证明材料并加盖投标人公章。  ★2、免费支持不同厂家的各类前端设备接入，投标人必须出具承诺函并加盖投标人公章，且对接所产生的费用须由投标人承担。  3、符合《普通高等学校安全技术防范系统要求（GB/T 31068-2014）》  4、平台需支持统一的认证（cas，ldap等）和本地用户认证，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证；  5、支持监控点统计，支持包括设备在线率、 监控点在线率、视频达标率、报警统计等。  6、支持分级授权管理机制，可对指定账号授予指定系统模块的权限、指定监控摄像机的访问权限、指定人脸抓拍摄像机识别结果的访问权限；支持教职工、学生、服务外包人员和家长等不同类型人员的管理，满足学校多重管理需求  7、配置视频质量诊断功能，可对视频进行分析诊断，可按下列异常类型进行配置：视频抖动；条纹干扰；视频信号丢失；视频遮挡；视频卡顿（冻结）；视频对比度异常；亮度异常；噪声干扰；颜色异常（偏色）；清晰度异常；场景变化；横纹干扰；滚动条纹。  ★8、支持最大接入码流为1024Mbps，最大转发码流为1024Mbps 。最大回放码流为1024Mbps。  9、软件平台需支持安全防护，支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式，支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置，支持密码重置功能  10、支持查看摄像机、轮切、组显示、轮巡、场景资源的实况  11、支持查询回放、分段回放录像、录像切片等操作  12、支持配置并启动电视墙业务  13、支持对监控点、编码设备、门禁设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果  ★14、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览；支持在手机上用移动客户端实时预览视频通道画面、并可用移动客户端进行云台控制，视频通道录像回放，查看报警信息。  15、支持自动在1/4/6/8/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、抓图、多图抓拍等  16、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持最大16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（16倍加速或加速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段  17、支持人脸监控，查询管理人脸识别、抓拍的记录，查询指定人员的人脸识别记录。展示人脸识别的总体情况，运行状态，生成相关的运行分析报告  ★18、支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警  19、支持监测某一监控区域的进出人数和区域人数情况，以便掌握人流动态信息，可适时制定相关的疏散、维稳措施，保障区域内的人员安全  20、支持照片查询人脸轨迹。通过轨迹可以获取该人员的活动范围、落脚点等有用线索  21、免费与省市教育、公安、市场监督等相关系统（监控、报警）的对接以及与智慧校园的对接，与我的盐城APP智慧教育阳光餐饮平台对接。  ★22、配置设备接入许可不少于1000路；  平台算法功能要求  1、支持单路智能解析任务同时可以完成人脸识别和视频结构化功能。  2、支持视频截图搜索，支持对抓拍的人脸图片、人体图片、背影图片进行框选以图搜图  3、支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警。  4、★最大支持200路实时并发视频流分析，实配支持不少于60路实时并发视频流分析。  5、支持在线录像解析、离线视频解析、实时图片流解析、实时视频流解析。  6、支持对视频进行机动车、非机动车、行人混合识别。  7、支持配置包括海康威视、大华、宇视、紫光华智等在内的多种主流厂家算法。  8、★配置人脸识别、绊线、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊滞留、攀高、奔跑、人员聚集、人员跌倒、肢体冲突、违停检测、火焰识别、物品遗留、物品拿取、区域内人数统计、进出人数统计等算法，不少于20种。  9、支持查询管理人脸识别、抓拍的记录，支持最大200个名单库，单个名单库可支持20万。 | 套 | 1 | 综合安防管理平台的功能（包括但不限于人脸识别、智慧校园综合管理、流媒体服务、系统运维服务等）可以分布在多台服务器上，相应地，应提供多台服务器，配置参考服务器配置。 |
| 2 | 视频监控存储 | 1、★总可用容量可保存本项目中所有摄像机监控录像≥90天；  2、★单盘容量≥8TB，总裸容量≥2100TB；配置企业级监控专用磁盘，磁盘固件（Firmware）为视频监控存储专用，磁盘标签上品牌与视频监控存储品牌一致，磁盘标签上只有希捷、西数等磁盘原厂商品牌标签视为不合格。  3、★单盘柜硬盘位数≥24个，硬盘容量支持1TB至16TB；  4、单存储节点支持≥1280路2Mbps视频流的同时，可读取≥128路2Mbps视频流  5、支持接入协议Onvif、GB/T 28181；支持流媒体协议直接存储功能；  6、支持同时开启SAN、NAS模式；支持视频流存储模式、图片直存模式；  7、★配置独立RAID卡，缓存≥2G，配置超级电容模块，支持断电保护，节点异常掉电时缓存数据无丢失，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、VRAID等模式，支持RAID即建即用模式。支持RAID组扩容，新增加的硬盘加入RAID组，不影响原有录像，扩容过程中业务不中断，硬盘读写状态正常。  8、配置Intel可扩展处理器；支持不少于16个内存卡槽，标配16GB内存，可扩展至256GB；支持扩展不少于4个万兆网络接口，配置不少于4 个千兆网络接口（不含带外管理端口和调试端口）；  9、支持对硬件组件（CPU、内存、风扇、电源、硬盘等）工作状态进行监测以及报警，并可根据设置的阈值输出报警级别。  10、★管理端完成配置后，支持客户端参数进行一键配置。设备运行状态下，可一键配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分及IPSAN服务配置。  11、满配冗余电源和风扇。 | 套 | 1 | 1、可以使用多台相同配置存储组成一套集中存储，总容量、功能和性能满足项目需求。  2、监控集中存储如具有带外管理接口，则应配置全功能带外管理，特别是远程可视化管理。 |
| 3 | 管理客户端 | HuaWei MateBook X Pro（i5/16GB/512GB/win11专业版/鼠包） | 台 | 1 |  |
| 4 | 管理客户端 | 联想ThinkCentre neo P780（i5/16GB/512GB/RTX3060/win11专业版/27寸显示器/键鼠） | 台 | 1 |  |
| 5 | 拼接屏 | 1、55寸液晶LED背光监视显示单元，支持多块拼接；  2、像素间距（mm）：0.630(H)\*0.630(V)；  3、分辨率：1920\*1080；亮度（cd/m2）：500；对比度：1200:1；响时间：≤8ms；  4、3.5mm拼缝，含底座  5、超高亮度、超高对比度、超耐用性  6、整体结构需具备完整外壳，减少电线裸露，整体美观大方 | 块 | 9 |  |
| 6 | 解码拼控一体机 | 1、 支持H.264/265/MJPEG解码格式；  2、解码能力：9路4096\*2160@25fps，或20路2560\*1440@25fps，或60路1920\*1080@30fps实时视频解码；  3、输入通道：1路HDMI视频输入接口；输出通道：5路HDMI视频输出接口；  4、2个RJ45，千兆网口,支持负载均衡；  5、支持拼接、开窗、叠加、漫游等功能。 | 台 | 1 |  |
| **二、PON全光网络**  总体要求：  1、本项目网络采用PON全光技术路线，EPON全光或GPON全光方案均可，使用以太全光网络方案视为不符合要求；使用光电转换器视为不符合要求。  2、网络设备提供原厂安装、调试服务，原厂技术支持服务，投标人必须出具承诺函并加盖公章。  3、周界监控摄像机所需网络由学校数据中心机房分光至五个大门后引出。  4、推荐品牌：华为、H3C、锐捷、中兴。投标人选投的设备品牌可以是招标人的参考品牌，如果在参考品牌之外自选品牌的，其技术标准与性能要求应相当于或者优于招标人的参考品牌和技术要求，并得到评标委员会的认可。 | | | | | |
| 7 | 方案一：核心交换机（内置OLT板卡） | ★1、主控引擎插槽≥2个，业务插槽（不含主控引擎）≥6个  ★2、交换容量≥75Tbps，包转发率≥8600Mpps（以官网最小值为准）  ★3、本次配置双主控、冗余电源，整机配置≥24个千兆电口以太网接口，≥24个万兆电口以太网接口，≥6个万兆以太网光接口，≥12个万兆OLT端口，所有端口满配模块，配置防火墙插卡，非外置硬件设备  4、支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由  5、支持多业务融合板卡，与设备紧耦合无需外部连线  6、整机最大支持不少于120口的10GE端口 | 台 | 1 | 投标人投标时方案一和方案二只能选择其一。 |
| 8 | 方案二：核心交换机+OLT设备 | 核心交换机：  ★1、主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个  ★2、交换容量≥75Tbps，包转发率≥8600Mpps（以官网最小值为准）  ★3、本次配置双主控、冗余电源，整机配置≥24个千兆电口以太网接口，≥24个万兆电口以太网接口，≥6个万兆以太网光接口，所有端口满配模块，配置防火墙插卡，非外置硬件设备  4、支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由  OLT设备：  ★1、主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个  ★2、本次配置双主控、冗余电源，整机配置≥12个万兆OLT端口，所有端口满配模块  3、≥4个万兆以太光口  4、整机最大支持不少于120口的10GE端口 | 台 | 1 |
| 9 | 分光器 | 光分路器-单模-1×8均分-SC/UPC | 台 | 10 | 1、ONU下行端口按照每4口预留1口的比例预留冗余端口。  2、分光器、8口ONU和24口ONU的数量可根据实际情况调整，端口总数满足摄像机的要求即可。 |
| 10 | 8口ONU | 1、★上行千兆PON接口，下行8个千兆电口，POE供电，单端口及整机功率满足摄像头的供电需求；  2、指示灯包括电源、系统运行状态、PON和以太网电口接口；  3、支持ONU注册认证机制,认证方式：MAC地址认证，LOID认证，LOID+PASSWORD认证，混合认证等多种认证方式；  4、支持动态带宽分配，链路加密，支持设置管理VLAN，支持端口环路检测；  5、支持Web、Telnet 和CLI管理，支持以太网端口的状态管理、限速和隔离；  6、支持远程批量软件升级，支持升级失败自动回退功能 | 台 | 30 |
| 11 | 24口ONU | 1、 ★上行万兆PON接口，下行24个千兆电口，POE供电，单端口及整机功率满足摄像头的供电需求；  2、指示灯包括电源、系统运行状态、PON和以太网电口接口；  3、支持ONU注册认证机制,认证方式：MAC地址认证，LOID认证，LOID+PASSWORD认证，混合认证等多种认证方式；  4、支持动态带宽分配，链路加密，支持设置管理VLAN，支持端口环路检测；  5、支持Web、Telnet 和CLI管理，支持以太网端口的状态管理、限速和隔离 ；  6、支持远程批量软件升级，支持升级失败自动回退功能 | 台 | 10 |
| 12 | 光纤 | 单模8芯 | 米 | 10000 |  |
| 13 | 光纤跳线（尾纤） | 单 模 LC GTX-SC/PC-SC/PC-2\*1.0-SM-2 | 根 | 50 |  |
| 14 | 光纤跳线 | 单 模 LC-LC GTX-LC/PC-LC/PC-2\*1.0-A1a-2 | 根 | 100 |  |
| 15 | 光纤熔接盒 | 单模 LC 16 芯熔接 |  | 60 |  |
| 16 | 光纤藕合器 | 单模 LC GSP-LC2 |  | 20 |  |
| 17 | 水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 10 | 100个/盒 |
| 18 | 网线 | 六类，室内和室外网线 | 箱 | 60 | 300米/箱 |
| 19 | 直连线缆 | DAC-Q28-4S28-25G-5M | 根 | 8 |  |
| 20 | 直连线缆 | DAC-SFP-10G-5M | 根 | 60 |  |
| 21 | 电线 | RVV3\*2.5 | 米 | 10000 |  |
| 22 | 室外视频监控设备箱 | 1、箱体采用1.2mm厚镀锌钢板加喷塑，保证室外长期不生锈  2、箱体侧面与底面设有散热通风孔；散热孔加有不锈钢防尘防虫网；在烈日下，实现箱内空气对流通风  3、高自由度模块化结构设计，箱内配置：电器安装板，可平铺、可分层，位置可任意调整；防雷器、漏电保护开关、插座等  4、标配抱杆安装，支持挂墙及落地安装 | 个 | 15 | 与第28项 立杆/支架配合使用 |
| 23 | 光纤熔接 | 定制 | 根 | 500 |  |
| 24 | 波纹管 | PP 阻燃塑料波纹管 | 米 | 3000 |  |
| 25 | 辅材 | 管接、软管、胶布、标签、脚手架租赁 | 批 | 1 |  |
| 26 | 施工 | 原有视频监控设备拆除、土方开挖、混凝土立模施工、管沟、线缆布设等 | 批 | 1 |  |
| **三、周界视频监控**  总体要求：  1、所有周界视频监控摄像机按顺时针或逆时针同一方向沿学校周界布置，形成无死角环形周界监控。  2、摄像机具有声光报警功能，通过警报、语音提示、灯光闪烁提示进入设定区域的人员。  3、学校每个大门值班室设置一台监视器，显示附近周界摄像机监视图像，方便安保人员快速响应。  4、、推荐品牌：海康威视、大华、宇视。投标人选投的设备品牌可以是招标人的参考品牌，如果在参考品牌之外自选品牌的，其技术标准与性能要求应相当于或者优于招标人的参考品牌和技术要求，并得到评标委员会的认可。 | | | | | |
| 27 | 周界摄像机 | 1、≥400万像素筒型网络摄像机  2、内置MIC，内置扬声器，支持红白蓝三光联动报警,当报警产生时,可触发联动设备自带的声音警报和白光闪烁告警  3、内置GPU芯片, 支持深度学习算法,提供精准的人、机动车、非机动车分类检测  ★4、最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx，照度适应范围≥135dB  5、支持五码流视频分辨率、帧率与码率设置：在浏览器下，支持五码流分辨率设置  6、走廊模式：开启走廊模式之后，监控画面旋转角度≥90°并自动调整宽高比  7、具备智能报警防干扰和智能分析抗干扰功能，只有经过人形物体时才会触发报警，猫狗等小动物和树木摇晃等不触发报警。  8、支持监控区域和非监控区域的划分  9、防护等级不低于IP67  10、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项  11、标配PoE供电 | 只 | 80 |  |
| 28 | 立杆/支架 | 1、立杆，含主体、基础，国产优质，表面防锈处理，摄像机安装位置高度高于围墙一米（以摄像机位置附近围墙最高点为起点）。  2、引下线  3、立杆壁厚≥6mm，材质选用优质低碳钢，支持抗≥11 级风力能力，自动埋弧焊接，焊接可靠，表面光滑，无明显的气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷，采用镀锌工艺、静电喷塑（颜色可选择）  4、根据安装摄像机实际情况设置横杆 | 只 | 80 |  |
| 29 | 室外亮化灯带 | 1、led 360度通体发光霓虹光带  2、220v户外防水  3、超亮柔性软光带圆形线条灯  4、4000K中性光  5、7瓦/米  6、围学校围墙上部一周，含相应支架和辅材 | 项 | 1 |  |
| 30 | 监视器 | 1、55寸液晶LED背光监视显示单元，支持多块拼接；  2、像素间距（mm）：0.630(H)\*0.630(V)；  3、分辨率：1920\*1080；亮度（cd/m2）：500；对比度：1200:1；响时间：≤8ms；  4、3.5mm拼缝，含底座  5、超高亮度、超高对比度、超耐用性  6、整体结构需具备完整外壳，减少电线裸露，整体美观大方 | 台 | 5 | 可以使用一体化产品，同时具备监视器和解码器所有功能。 |
| 31 | 解码器 | 1、支持H.264/265/MJPEG解码格式；  2、解码能力：40路1920\*1080@30fps实时视频解码；  3、输入通道：1路HDMI视频输入接口；输出通道：5路HDMI视频输出接口；  4、千兆网口；  5、支持拼接、开窗、叠加等功能。 | 台 | 5 |
| **四、食堂视频监控**  总体要求：  1、食堂售饭区和厨房操作间使用透雾防油污厨房专用摄像机，适应厨房高温高湿环境。  2、食堂就餐区使用室内半球或筒型监控摄像机。  3、每个食堂入口内设置一台监视器，实时显示食堂售饭区和厨房操作间图像，达到明厨亮灶的要求。  4、按要求与政府监管部门对接。  5、推荐品牌：海康威视、大华、宇视。投标人选投的设备品牌可以是招标人的参考品牌，如果在参考品牌之外自选品牌的，其技术标准与性能要求应相当于或者优于招标人的参考品牌和技术要求，并得到评标委员会的认可。 | | | | | |
| 32 | 透雾防油污厨房专用摄像机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器  2、2颗LED点阵红外灯，50m有效红外距离  3、防雾、防油污，在蒸汽环境中可以清晰监控  4、摄像机在30米距离以内应能探测到目标  5、在2560××1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。最大亮度鉴别等级≥11级，信噪比≥55dB  6、支持Smart H.264/Smart H.265，支持码流平滑，适应不同场景下对图像质量、流畅性不同要求  ★7、支持多种智能算法切换：人脸抓拍、AI侦测  8、支持内置MIC，环向音频采集功能  9、IP67级以上防尘防水设计，可靠性高  10、标配DC12V/POE供电 | 台 | 113 | 监控食堂售饭区和厨房操作间 |
| 33 | 室内摄像机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器  2、摄像机在30米距离以内应能探测到目标  3、在2560××1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。最大亮度鉴别等级≥11级，信噪比≥55dB  4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式  5、支持内置MIC，环向拾音  6、不低于IP66防尘防水等级  7、标配POE供电  8、红外补光 | 台 | 48 | 监控食堂就餐区 |
| 34 | 人脸抓拍摄像机 | 1、≥400万像素 CMOS传感器  2、同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约≥70％，图像主观质量无明显降低；在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率≥80Kbps，并可呈现正常监控画面  3、1颗红外补光，30m有效红外距离  4、内置MIC，扬声器，双向对讲，拾音距离5米  5、支持智能监控、人脸抓拍双模式切换；人脸抓拍支持年龄、性别、口罩、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加；  6、内置GPU芯片,支持深度学习算法,提供精准的人、机动车、非机动车分类检测  7、标配PoE供电 |  | 18 | 监控公共走廊和楼梯 |
| 35 | 安装支架 | 定制，国产优质，表面防锈处理，适应食堂高温高湿环境 | 只 | 179 |  |
| 36 | 监视器 | 1、55寸液晶LED；  2、像素间距（mm）：0.630(H)\*0.630(V)；  3、分辨率：1920\*1080；亮度（cd/m2）：500；对比度：1200:1；响时间：≤8ms；  4、超高亮度、超高对比度、超耐用性 | 台 | 5 | 可以使用一体化产品，同时具备监视器和解码器所有功能。 |
| 37 | 解码器 | 1、支持H.264/265/MJPEG解码格式；  2、解码能力：40路1920\*1080@30fps实时视频解码；  3、输入通道：1路HDMI视频输入接口；输出通道：5路HDMI视频输出接口；  4、千兆网口；  5、支持拼接、开窗、叠加等功能。 | 台 | 5 |
| **五、图文信息中心视频监控**  总体要求：  1、覆盖图文信息中心所有楼梯电梯出口、公共走廊和阅览室等公共场所。  2、推荐品牌：海康威视、大华、宇视。投标人选投的设备品牌可以是招标人的参考品牌，如果在参考品牌之外自选品牌的，其技术标准与性能要求应相当于或者优于招标人的参考品牌和技术要求，并得到评标委员会的认可。 | | | | | |
| 38 | 监控摄像机 | 1、≥400万像素 CMOS传感器  2、摄像机在30米距离以内应能探测到目标  3、在2560××1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。最大亮度鉴别等级≥11级，信噪比≥55dB  4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式  5、内置MIC，扬声器，双向对讲，拾音距离5米  6、不低于IP66防尘防水等级  7、支持POE供电  8、红外补光 | 台 | 40 | 监控阅览室 |
| 39 | 人脸抓拍摄像机一 | 1、≥400万像素 CMOS传感器  2、同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约≥70％，图像主观质量无明显降低；在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率≥80Kbps，并可呈现正常监控画面  3、1颗红外补光，30m有效红外距离  4、内置MIC，扬声器，双向对讲，拾音距离5米  5、支持智能监控、人脸抓拍双模式切换；人脸抓拍支持年龄、性别、口罩、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加；  6、内置GPU芯片,支持深度学习算法,提供精准的人、机动车、非机动车分类检测  7、标配PoE供电 | 台 | 50 | 监控公共走廊和楼梯 |
| 40 | 人脸抓拍摄像机二 | 1. ≥400万像素CMOS传感器  2.支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2688×1520@25fps  3.支持H.265、H.264编码方式  4.软件定义，支持算法在线动态加载、升级、卸载，过程中摄像机的音视频业务不中断  5.支持混行检测抓拍、关联抓拍  6.支持人脸优选抓拍、人脸属性提取、人脸识别比对  7.支持区域人数统计、客流统计  8.配置256G Micro SD卡  9.支持超宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、电子防抖、数字透雾  10.ROI支持8个感兴趣区域  11.支持IP67防护等级 |  | 3 | 监控图文信息中心一楼三个大门 |
| 41 | 安装支架 | 定制，国产优质，表面防锈处理 | 只 | 93 |  |

**第五章 评标方法与评标标准**

**一、评标方法与定标原则**

评标采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

**政府采购政策功能落实**

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。**本采购标的的所属行业为制造业**。如未按要求填写，不得享受价格扣除。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式自拟。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注意：（其中小型和微型企业、监狱企业最终投标价格均给予10%的扣除，并用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可）

**二、评标标准**

本项目评分总分值为100分。

|  |  |
| --- | --- |
| **评审项目** | **评分细则** |
| 投标报价  （50分） | 价格得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分（50分）。  其他投标人报价得分：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50（四舍五入后保留小数点后两位） |
| 商务（15分） | 1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务管理体系，有一份证书得1分，最高得5分；（投标时须提供证书复印件和官网查询截图加盖投标单位公章，提供不全不得分）。  2、投标人所投综合安防管理平台配置设备接入许可在技术参数及要求（1000许可）之外，每增加100许可，加0.5分；满分10分。 |
| 技术（25分） | 投标人所投产品完全满足或正偏离招标文件产品技术参数要求的得25分，负偏离扣分。其中带“★”项参数有一项不满足扣2分，其他非带“★”项参数有一项不满足扣1分，25分扣完为止。  注：技术参数中要求提供相关证明材料的，需提供材料原件或复印件加盖投标单位公章核查，否则不予认可；技术参数不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格。 |
| 方案（10分） | 1、实施方案，应结合项目实施现场制定相应方案，评委从实施方案的完整性、合理性、可行性、针对性进行评审，本项满分为5分：  ①方案优秀，有相关安全生产证书，专业人员配备齐全，分工与职责明确；进度安排合理，且相关保障措施得力；对各项关键工作安排合理，方案完整合理、针对性及可行性强，得3.6-5分；  ②方案良好，专业人员配备较为齐全，分工与职责较为明确；进度安排较为合理，相关保障措施良好；对各项关键工作安排比较合理，方案较为完整合理、针对性及可行性较强，得2.1-3.5分；  ③方案一般，专业人员配备基本齐全，分工与职责基本明确；进度安排基本合理，基本有相关保障措施；对各项关键工作基本做出安排，方案基本完整合理、有一定的针对性及可行性，得0.1-2分。  2、售后服务方案，售后服务范围广泛、响应及时、反应快捷、处理迅速，且售后服务措施全面，评委从完整性、合理性、可行性进行评审，本项满分为5分：  ①方案优秀，有相关售后服务评价证书，售后服务范围广泛、响应及时、反应快捷、处理迅速，且售后服务措施全面，方案完整合理、可行性强，得3.6-5分;  ②方案良好，售后服务范围较广、响应较为及时、反应及处理较为快捷迅速，售后服务措施较为全面，方案较为完整合理、可行性较强，得2.1-3.5分;  ③方案一般，售后服务范围一般、响应、反应及处理一般，售后服务措施一般，方案基本完整合理、可行性一般，得0.1-2分。  注：以提供的技术方案为准,未提供不得分，以0.1分为一个打分单位。 |

说明：

1、若供应商提供虚假资料或虚假响应，一经查实有权取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

2、中标单位不得转包、分包，如果发现有转包、分包情况，则取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

**第六章 投标文件格式**

**投 标 文 件**

**（正或副本）**

**项 目 名 称：**

**招 标 编 号：**

**投标人名称 ：**

**日 期 ：**

**评分索引表**

|  |  |
| --- | --- |
| **评分项目** | **在投标文件中的页码位置** |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  |  |

**投标主要文件目录**

一、资信证明文件要求

**二**、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五**、**开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十、中小企业声明函

十一、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、**资信证明文件要求**

**1、实质性资格证明文件目录**

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网上查询截图（查询日期为采购公告发布之日当天或以后任一时间）。

文件8 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

**2、非实质性资信证明文件目录**

格式1 《企业申明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期： 年 月 日

### 法人授权书

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为我方就2023-0Q号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：

日期：

### 

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资格性审查响应内容** | **是否响应**  **（填是或者否）** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| **1** |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **符合性检查响应内容** | **是否响应**  **（填是或者否）** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| **1** |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：盐城工业职业技术学院

根据贵方的2023-号招标文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)代表我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

五、开标一览表（格式）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目编号** |  |
| **项目名称** |  |
| **项目投标报价：（大写） ，小写：** | |
| **项目负责人：** | |
| **合同履行期限：** | |
| **是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页** | |

填写说明：

1. 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；
2. 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期： 年月日

## 中小企业声明

1、★符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交以下相关证明。否不予认可。专门面向中小企业采购的项目，必须提供以下证明。否按无效处理。

附件：1、中小企业声明函（货物）

附件：2、《残疾人福利性单位声明函》（格式）

**注：采购标的的所属行业为制造业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。**

**附件1：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.*（标的名称）* ，属于*（采购文件中明确的所属行业）*行业；制造商为*（企业名称）*，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

1. *（标的名称）* ，属于*（采购文件中明确的所属行业）*行业；制造商为*（企业名称）*，从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**附件2、残疾人福利性单位声明函**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **主要技术参数及要求（实质性要求及重要指标用★标注）**  **参照招标文件要求自行填写** | **单位** | **数量** | **品牌（参照招标文件要求自行填写）** | **备注（参照招标文件要求自行填写）** | | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1. **综合安防管理平台**   综合安防管理平台和视频监控存储如果使用多台设备，应单列名称、技术参数、单位、数量、品牌型号和功能（备注项），序号顺延； | | | | | | | | | |
| 1 | 综合安防管理平台 |  | 套 | 1 |  |  | |  |  |
| 2 | 视频监控存储 |  | 套 | 1 |  |  | |  |  |
| 3 | 管理客户端 |  | 台 | 1 |  |  | |  |  |
| 4 | 管理客户端 |  | 台 | 1 |  |  | |  |  |
| 5 | 拼接屏 |  | 块 | 9 |  |  | |  |  |
| 6 | 解码拼控一体机 |  | 台 | 1 |  |  | |  |  |
| **二、PON全光网络** | | | | | | | | | |
| 7 | 方案一：核心交换机（内置OLT板卡） |  | 台 | 1 |  |  | |  |  |
| 8 | 方案二：核心交换机+OLT设备 |  | 台 | 1 |  |  | |  |  |
| 9 | 分光器 |  | 台 | 10 |  | |  |  |  |
| 10 | 8口ONU |  | 台 | 30 |  | |  |  |  |
| 11 | 24口ONU |  | 台 | 10 |  | |  |  |  |
| 12 | 光纤 |  | 米 | 10000 |  | |  |  |  |
| 13 | 光纤跳线（尾纤） |  | 根 | 50 |  | |  |  |  |
| 14 | 光纤跳线 |  | 根 | 100 |  | |  |  |  |
| 15 | 光纤熔接盒 |  |  | 60 |  | |  |  |  |
| 16 | 光纤藕合器 |  |  | 20 |  | |  |  |  |
| 17 | 水晶头 |  | 盒 | 10 |  | |  |  |  |
| 18 | 网线 |  | 箱 | 60 |  | |  |  |  |
| 19 | 直连线缆 |  | 根 | 8 |  | |  |  |  |
| 20 | 直连线缆 |  | 根 | 60 |  | |  |  |  |
| 21 | 电线 |  | 米 | 10000 |  | |  |  |  |
| 22 | 室外视频监控设备箱 |  | 个 | 15 |  | |  |  |  |
| 23 | 光纤熔接 |  | 根 | 500 |  | |  |  |  |
| 24 | 波纹管 |  | 米 | 3000 |  | |  |  |  |
| 25 | 辅材 |  | 批 | 1 |  | |  |  |  |
| 26 | 施工 |  | 批 | 1 |  | |  |  |  |
| **三、周界视频监控** | | | | | | | | | |
| 27 | 周界摄像机 |  | 只 | 80 |  | |  |  |  |
| 28 | 立杆/支架 |  | 只 | 80 |  | |  |  |  |
| 29 | 室外亮化灯带 |  | 项 | 1 |  | |  |  |  |
| 30 | 监视器 |  | 台 | 5 |  | |  |  |  |
| 31 | 解码器 |  | 台 | 5 |  | |  |  |  |
| **四、食堂视频监控** | | | | | | | | | |
| 32 | 透雾防油污厨房专用摄像机 |  | 台 | 113 |  | |  |  |  |
| 33 | 室内摄像机 |  | 台 | 48 |  | |  |  |  |
| 34 | 人脸抓拍摄像机 |  |  | 18 |  | |  |  |  |
| 35 | 安装支架 |  | 只 | 179 |  | |  |  |  |
| 36 | 监视器 |  | 台 | 5 |  | |  |  |  |
| 37 | 解码器 |  | 台 | 5 |  | |  |  |  |
| **五、图文信息中心视频监控** | | | | | | | | | |
| 38 | 监控摄像机 |  | 台 | 40 |  | |  |  |  |
| 39 | 人脸抓拍摄像机一 |  | 台 | 50 |  | |  |  |  |
| 40 | 人脸抓拍摄像机二 |  |  | 3 |  | |  |  |  |
| 41 | 安装支架 |  | 只 | 93 |  | |  |  |  |
|  | 总合计（元）：大写 小写 | | | | | | | |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：此表仅为参考格式，可自行增加行数

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

1. 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、技术方案、服务承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日